Spett.le

<<CLIENTE>>

<<INDIRIZZO>>

<<CITTA>>

PROPOSTA DI NOLEGGIO <<NUMERO\_OFFERTA>>

Corsico, <<DATA>>

|  |
| --- |
| **OFFERTA DI NOLEGGIO N° 24.9-25** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Q.tà** | **Descrizione Apparecchiature** | **€/Mese cad.** |
| **1** | **Yeastar P520** - Serie P500 Yeastar P520,. Il sistema telefonico Yeastar P520 supporta la ridondanza, garantendo un servizio telefonico in azienda ininterrotto, anche in caso di guasto critico. E' perfetto nelle imprese che hanno persone in telelavoro, smart working, agenti in movimento, grazie alla perfetta integrazione con dispositivi mobile (smartphone, table...). Yeastar P520 IPPBX fornisce gratuitamente\* il client Linkus desktop e Linkus mobile per coloro che preferiscono non utilizzare il telefono sulla scrivania o per affiancare al telefono fisso altre soluzioni per comunicare con clienti e colleghi, in ufficio e in movimento, in azienda o fuori, in sedi remote, in auto etc... Caratteristiche tecniche: - Fino a 20 derivati interni - Fino a 20 derivati Linkus - 10 conversazioni simultanee - Supporta 2 moduli di espansione - Fino a 4 porte FXS / FXO / BRI (con appositi moduli di espansione) - Fino a 1 canale GSM / 3G / 4G (con appositi moduli di espansione). - 1 porta WAN 10/100 - 1 porta LAN 10/100 N.B. | **Immagine che contiene elettronica, Dispositivo elettronico, router  Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.** |
| **1** | **Gigaset S700H PRO Telefono** versatile e con un'ampia gamma di funzionalità adatto all'uso quotidiano! Il nuovo S700H PRO è sviluppato per fornire un supporto ottimale alla vita lavorativa quotidiana. L'ampio display TFT da 2,4 pollici domina la superficie del telefono e si adatta comodamente al palmo della mano. La superficie di alta qualità rende il portatile resistente ai graffi e ai disinfettanti e integra una tastiera di facile lettura. Caratteristiche principali: - Ampio display TFT retroilluminato e a colori da 2,4 pollici . - Interfaccia utente intuitiva per un facile utilizzo. - Auricolare collegabile tramite Bleutooth 4.2 o jack da 3,5 mm. - Pulsante di allarme dedicato e programmabile. - Profilo audio selezionabili rapidamente mediante un tasto dedicato. - Pulsanti laterali per la regolazione del volume durante la conversazione. - Classe di protezione IP40 e indicato per la tenuta al particolato metallico. - Vivavoce con eccezzionale qualità acustica HDSP/CAT-IQ 2.0e volume massimo elevato. - Opzione Hotel con cancellazione automatica dei dati sensibili - SUOTA - Software Update Over the Air. - Resistente ai graffi ed alla pulizia con disinfettanti. - Rubrica interna con 500 vCard e funzione di ricerca e accesso alla rubrica aziendale tramite PBX (XML, LDAP) - Scambio dati ottimale tramite Bluetooth o micro-USB - Vibrazione - Suoneria disattivabile in caso di chiamata parallela e portatile inserito nel supporto di carica. - Blocco tastiera (#) con codice PIN. - Ricarica: Fino a 13 ore in conversazione Fino a 320 ore in standby Ricaricabile anche con cavo Micro-USB Supporto di ricarica incluso gratuitamente Piena compatibilità con i sistemi DECT professionali Gigaset mono e multicella | **Immagine che contiene elettronica, telefono, Telefonia, Telefono fisso  Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.** |
| **2** | **Yealink SIP-T46U**: 16 account SIP, Bluetooth via dongle, Wifi via dongle, fino a 27 tasti BLF Il telefono Yealink T46U è il nuovo rivoluzionario telefono IP della serie T4 dedicato agli utenti che necessitano di un telefono professionale, semplice da utilizzare e dotato di tutte le funzionalità. È un prodotto dal design raffinato e dotato di un display grafico LCD retroilluminato da 4.3" e due porte di rete Gigabit. Il T46U può supportare fino a 16 account SIP ed è possibile programmare fino a 3 pagine per un totale di 27 tasti funzioni flessibili: i tasti funzione possono essere configurati con numerose funzionalità, tra cui BLF e Speed Dial. Caratteristiche tecniche: - Compatibile standard SIP - Display grafico LCD retroilluminato da 3,7" - 2 porte Gigabit Ethernet - Alimentazione via PoE - Audio HD - Doppia porta USB - Fino a 3 DSS EXP43 - Bluetooth integrato via dongle bluetooth BT40/BT41 - Wifi integrato via dongle wifi WF40/WF41 - Supporto EHS per cuffie wireless (EHS40) Alimentatore opzionale: 5VDC - 2° | **Immagine che contiene elettronica, telefono, Telefono fisso, Telefonia  Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.** |
| **Totale noleggio 60 mesi**  **Compresa assistenza e installazione** | | **€ 40,00/mese** |

Gli importi sopra elencati si intendono al netto di I.V.A

Condizioni generali di fornitura:

- Modalità di pagamento : Noleggio 60 mesi tramite finanziaria

- Pagamento : Tramite RID trimestrale anticipato

- Esclusioni : tutto quanto non esplicitamente citato nella presente offerta

Restando a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ed in attesa di ricevere la presente controfirmata quale conferma d’ordine, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

S.H.T. Srl

Fabio Scaranello

Timbro e firma

(per accettazione)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_